
附件1：
海南师范大学地理与环境科学学院树木年轮仪器采购需求统计表和参数要求：
	序号
	名称
	规格型号
	参数

	1
	树木年轮宽度分析仪
	Velmex
	测量精度:0.0015mm(在50mm 内),0.003mm (在250mm 内),0.005mm (在1000mm内)工作台尺寸:TA4030H1-S6，行程长度60.96cm，基座长度76.2cm
配置要求:树木年轮分析系统1套，带可旋转支架的体式显微镜1套，软件1套

	2
	体式显微镜
	XTZ-05T
	1、观察镜筒：45°倾斜三目观察头，360°旋转 ,瞳距54-76mm 视度调节>±5 屈光度
2、放大倍数7×-45×
3、物镜变倍比：6.4：1，确保像面齐焦
4、调焦托架：手轮松紧可调，升降范围：50mm
5、光源：LED 环形灯
6、底座 210mm×260mm×50mm、立杆高 380mm，水平移动 230mm

	3
	体式显微镜
	XTZ-DA
	1.观察镜筒：45°倾斜双目观察头，可 360°旋转，瞳距调节范围 54-76mm；两目镜筒视度均可调节,调节范围为±5 屈光度。
2. 放大倍数，工作距离及视场直径
7X --28.6mm
45X --4.4mm
3. 调焦托架:调焦镜架,调焦手轮松紧可调，升降范围 106mm
4. 底座:立臂式 LED 灯底座，上、下 LED 灯照明,独立开关,亮度可调
5. 包装规格：长×宽×高：46×32×30Cm
6. 重量：毛重 7.5Kg 净重：6.5Kg

	4
	生长锥
	10-100-1037
	取样长度600毫米；内径5.15mm，2线；材质：瑞典碳钢，有塑料防滑套

	5
	生长锥
	10-100-1041
	取样长度800毫米；内径5.15mm，2线；材质：瑞典碳钢，有塑料防滑套

	6
	生长锥
	10-100-1047
	取样长度800毫米；内径12mm，2线；材质：瑞典碳钢，有塑料防滑套

	7
	台式电脑
	R7-9700X
32G+1T
	CPU：华硕R7-9700X
散热器：利民PS120双塔7热管
主板：华硕TUF B650M-PLUS重炮手WIFI
内存：金百达DDR5 16G x2
固态硬盘：SN7100 1Tb
机箱：华硕PBA PB07B
电源：振华卓凌650W金牌全模组
显示器：飞利浦27E1W5900E 4K

	8
	精密切割机
	MECATOME T205
	MECATOME T205 
The MECATOME T205 
内置变频器可满足不同载荷条件下的扭矩、转速、进刀速度补偿，以确保工作效率及切割质量。
电机功率：960瓦切割片材质：金刚石、立方氮化硼、氧化铝、碳化硅。
切割片尺寸：75–200毫米。
最大切割能力：40毫米。
切割片转速：100 – 4000转/分钟，无级调速。
水箱容积：3.5升，带循环水泵。
触摸屏规格：4.3TFT,16/9彩色液晶。
X轴移动距离：100毫米。
适用金刚石、立方氮化硼、氧化铝、碳化硅等不同材质切割片，实现对各类样品材料的精密定位切割。可选配快速换刀系统，无需任何工具即可快速更换刀片。3种切割工作参数的设置/保存/调用/修改。
切割方式：手动和重力加载自动切割。
切割工作时，腔门锁自动锁止，充分保证使用安全。



